# USB升级指南



1. **USB升级文件名**

USB升级文件名称应该满足如下规则：



Amaran\_F21c\_HardwareVx.x\_SoftwareVx.x.bin

其中x.x为软件\硬件版本号

1. **升级步骤**
2. 将满足文件名规则的升级文件拷贝到U盘根目录下
3. 将U盘插入控制盒Type C接口（如U盘为常规USB A接口则需要转接头）
4. 将控制盒开机，短按MENU键进入菜单界面、

1. 调节INT旋钮往下选中固件升级选项（Update Firmware），短按INT旋钮进入USB升级子菜单

1. 在升级子菜单中选择是（YES），如U盘中有正确的升级文件，设备将弹出升级进度条窗口并自动完成升级。完成升级后，设备将自动重启。
2. **注意事项**
   1. 升级过程中务必保持设备供电正常
   2. 请确保您的U盘文件系统格式为FAT32或者exFAT，设备不支持文件系统格式为NTFS的U盘